西山区团结集镇棋台河饮用水源地保护区划定报告水质监测方案
一、监测指标

（1）监测指标

地表水饮用水水源地监测指标35项，具体见表1、表2所示；同时记录监测点位的经纬度坐标和照片。

表1  地表水饮用水水源地水质现状监测指标

	序号
	项目
	单位
	Ⅱ类标准值
	Ⅲ类标准值

	1
	水温
	℃
	人为造成的环境水温变化应限制在：

周平均最大温升≤1

周平均最大温降≤2

	2
	pH
	无量纲
	6～9
	6～9

	3
	溶解氧 ≥
	mg/L
	6
	5

	4
	高锰酸盐指数  ≤
	mg/L
	4
	6

	5
	化学需氧量  ≤
	mg/L
	15
	20

	6
	五日生化需氧量  ≤
	mg/L
	3
	4

	7
	氨氮  ≤
	mg/L
	0.5
	1.0

	8
	总磷（以P计）   ≤
	mg/L
	0.1（湖、库0.025）
	0.2（湖、库0.05）

	9
	总氮（湖、库以N计）   ≤
	mg/L
	0.5
	1.0

	10
	铜  ≤
	mg/L
	1.0
	1.0

	11
	锌  ≤
	mg/L
	1.0
	1.0

	12
	氟化物（以F－计）  ≤
	mg/L
	1.0
	1.0

	13
	硒  ≤
	mg/L
	0.01
	0.01

	14
	砷  ≤
	mg/L
	0.05
	0.05

	15
	汞  ≤
	mg/L
	0.00005
	0.0001

	16
	镉  ≤
	mg/L
	0.005
	0.005

	17
	六价铬  ≤
	mg/L
	0.05
	0.05

	18
	铅  ≤
	mg/L
	0.01
	0.05

	19
	氰化物  ≤
	mg/L
	0.05
	0.2

	20
	挥发酚  ≤
	mg/L
	0.002
	0.005

	21
	石油类  ≤
	mg/L
	0.05
	0.05

	22
	阴离子表面活性剂  ≤
	mg/L
	0.2
	0.2

	23
	硫化物  ≤
	mg/L
	0.1
	0.2

	24
	粪大肠菌群  ≤
	MPN/L
	2000
	10000

	25
	硫酸盐（以SO42－）  ≤
	mg/L
	250
	250

	26
	氯化物（以Cl－计）  ≤
	mg/L
	250
	250

	27
	硝酸盐氮（以N计）  ≤
	mg/L
	10
	10

	28
	铁  ≤
	mg/L
	0.3
	0.3

	29
	锰  ≤
	mg/L
	0.1
	0.1

	备注：标准来源《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类


表2  地表水饮用水水源地水质现状监测指标（补充指标）
	序号
	项目
	单位
	标准值

	1
	马拉硫磷
	mg/L
	0.05

	2
	乐果
	mg/L
	0.08

	3
	敌敌畏
	mg/L
	0.05

	4
	滴滴涕
	mg/L
	0.001

	5
	林丹
	mg/L
	0.002

	6
	草甘膦
	/
	/

	标准来源《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）


二、监测点位

（1）监测点位(共1个点位)
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	取水口坐标

	棋台河供水工程取水口
	见表1、表2
	监测1天，测1次
	/

	备注：监测点位坐标可能存在偏差，请采样时定位以实际为准


（2）监测频率

1次/天，监测3天。
三、执行标准
水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。
四、质量保证与质量控制
水质监测采用实验室分析方法需满足对应评价标准的相关要求。

按照《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）落实采样质控控制、实验室分析质量控制（现场采样、样品保存、全程序空白样品、实验室空白样品、校准曲线控制、精密度控制、准确度控制、原始记录和监测报告的审核）等。水质监测采用实验室分析方法需满足对应评价标准的相关要求；水样保存满足《水样  样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）的相关要求。
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