磨憨环境健康友好创新区饮用水源情况调查报告水质监测方案

一、监测指标

（1）监测指标

地表水饮用水水源地监测指标35项，具体见表1、表2所示；同时记录监测点位的经纬度坐标和照片。
表1  地表水饮用水水源地水质现状监测指标

	序号
	项目
	单位
	Ⅱ类标准值
	Ⅲ类标准值

	1
	水温
	℃
	人为造成的环境水温变化应限制在：

周平均最大温升≤1

周平均最大温降≤2

	2
	pH
	无量纲
	6～9
	6～9

	3
	溶解氧 ≥
	mg/L
	6
	5

	4
	高锰酸盐指数  ≤
	mg/L
	4
	6

	5
	化学需氧量  ≤
	mg/L
	15
	20

	6
	五日生化需氧量  ≤
	mg/L
	3
	4

	7
	氨氮  ≤
	mg/L
	0.5
	1.0

	8
	总磷（以P计）   ≤
	mg/L
	0.1（湖、库0.025）
	0.2（湖、库0.05）

	9
	总氮（湖、库以N计）   ≤
	mg/L
	0.5
	1.0

	10
	铜  ≤
	mg/L
	1.0
	1.0

	11
	锌  ≤
	mg/L
	1.0
	1.0

	12
	氟化物（以F－计）  ≤
	mg/L
	1.0
	1.0

	13
	硒  ≤
	mg/L
	0.01
	0.01

	14
	砷  ≤
	mg/L
	0.05
	0.05

	15
	汞  ≤
	mg/L
	0.00005
	0.0001

	16
	镉  ≤
	mg/L
	0.005
	0.005

	17
	六价铬  ≤
	mg/L
	0.05
	0.05

	18
	铅  ≤
	mg/L
	0.01
	0.05

	19
	氰化物  ≤
	mg/L
	0.05
	0.2

	20
	挥发酚  ≤
	mg/L
	0.002
	0.005

	21
	石油类  ≤
	mg/L
	0.05
	0.05

	22
	阴离子表面活性剂  ≤
	mg/L
	0.2
	0.2

	23
	硫化物  ≤
	mg/L
	0.1
	0.2

	24
	粪大肠菌群  ≤
	MPN/L
	2000
	10000

	25
	硫酸盐（以SO42－）  ≤
	mg/L
	250
	250

	26
	氯化物（以Cl－计）  ≤
	mg/L
	250
	250

	27
	硝酸盐氮（以N计）  ≤
	mg/L
	10
	10

	28
	铁  ≤
	mg/L
	0.3
	0.3

	29
	锰  ≤
	mg/L
	0.1
	0.1

	备注：标准来源《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类


表2  地表水饮用水水源地水质现状监测指标（补充指标）
	序号
	项目
	单位
	标准值

	1
	马拉硫磷
	mg/L
	0.05

	2
	乐果
	mg/L
	0.08

	3
	敌敌畏
	mg/L
	0.05

	4
	滴滴涕
	mg/L
	0.001

	5
	林丹
	mg/L
	0.002

	6
	草甘膦
	/
	/

	标准来源《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）


（2）监测指标

地下水饮用水水源地水质现状监测指标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1常规指标43项（总α放射性、总β放射性除外），具体见表3、表4所示；同时记录监测点位的经纬度坐标和照片。
表3  地下水饮用水水源地水质现状监测指标

	序号
	检测项目
	单位
	Ⅲ类标准值

	1
	色
	铂钴色度单位
	≤15

	2
	嗅和味
	/
	无

	3
	浑浊度
	NTUa
	≤3

	4
	肉眼可见物
	/
	无

	5
	pH
	无量纲
	6.5～8.5

	6
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	≤450

	7
	溶解性总固体 
	mg/L
	≤1000

	8
	硫酸盐
	mg/L
	≤250

	9
	氯化物 
	mg/L
	≤250

	10
	铁
	mg/L
	≤0.3

	11
	锰 
	mg/L
	≤0.10

	12
	铜
	mg/L
	≤1.00

	13
	锌 
	mg/L
	≤1.00

	14
	铝
	mg/L
	≤0.20

	15
	挥发酚类（以苯酚计）
	mg/L
	≤0.002

	16
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3

	17
	耗氧量（CODMn法，以O2计）  
	mg/L
	≤3.0

	18
	氨氮（以N计）
	mg/L
	≤0.50

	19
	硫化物 
	mg/L
	≤0.02

	20
	钠
	mg/L
	≤200

	21
	总大肠菌群
	MPNb/100mL或CFUc/100mL
	≤3.0

	22
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100

	23
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤1.00

	24
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤20.0

	25
	氰化物
	mg/L
	≤0.05

	26
	氟化物 
	mg/L
	≤1.0

	27
	碘化物
	mg/L
	≤0.08

	28
	汞
	mg/L
	≤0.001

	29
	砷
	mg/L
	≤0.01

	30
	硒
	mg/L
	≤0.01

	31
	镉
	mg/L
	≤0.005

	32
	六价铬
	mg/L
	≤0.05

	33
	铅
	mg/L
	≤0.01

	34
	三氯甲烷
	μg/L
	≤60

	35
	四氯化碳
	μg/L
	≤2.0

	36
	苯
	μg/L
	≤10.0

	37
	甲苯
	μg/L
	≤700

	备注：标准来源《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）


表4  地下水饮用水水源地水质现状监测指标（补充指标）
	序号
	项目
	单位
	Ⅲ类标准值

	1
	马拉硫磷
	mg/L
	≤250

	2
	乐果
	mg/L
	≤80

	3
	敌敌畏
	mg/L
	≤1.0

	4
	滴滴涕
	mg/L
	≤1.0

	5
	草甘磷
	mg/L
	≤700

	6
	六六六（总量）
	ug/L
	≤5.0

	标准来源《地下水环境质量标准》（GB/T-2017）


二、监测点位

（1）监测点位(共11个点位)
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	取水口坐标

	龙门村委会（龙门小组供水工程取水口、龙门茶场小组供水工程取水口）
	按照地表水类型监测，参照表1、表2指标
	监测1天，每天测1次
	龙门小组供水工程取水口：E101.563369

N21.304969
龙门茶场小组供水工程取水口：E101.559682

N21.293200

	曼庄村委会（景冈小组供水工程取水口、曼赛小组供水工程取水口）
	按照地表水类型监测，参照表1、表2指标
	监测1天，每天测1次
	景冈小组供水工程取水口:E101.682528

N:21.419175

曼赛小组供水工程取水口:E101.659258

N21.417625

	尚冈村委会（尚冈小组供水工程取水口、磨歇小组供水工程取水口）
	磨歇小组供水工程取水口按照地表水类型监测，参照表1、表2指标；尚冈小组供水工程取水口按照地下水类型监测，参照表3、表4指标。
	监测1天，每天测1次
	尚冈小组供水工程取水口:E101.698362

N21.282680

磨歇小组供水工程取水口:E101.650001

N21.321982

	磨龙村委会供水工程取水口
	按照地表水类型监测，参照表1、表2指标
	监测1天，每天测1次
	E101.639387

N:21.228501

	尚勇村委会供水工程取水口
	按照地表水类型监测，参照表1、表2指标
	监测1天，每天测1次
	E101.722787

N21.232597

	磨憨村委会（三公里小组供水工程取水口、磨龙小组供水工程取水口、南列小组供水工程取水口）
	按照地表水类型监测，参照表1、表2指标
	监测1天，每天测1次
	磨龙小组供水工程取水口：E101.672355

N21.230114
南列小组供水工程取水口：E101.675061

N21.236356

	备注：监测点位坐标可能存在偏差，请采样时定位以实际为准


（2）监测频率

1次/天，监测1天。
四、执行标准
水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值、《地下水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。
五、质量保证与质量控制
水质监测采用实验室分析方法需满足对应评价标准的相关要求。

地表水按照《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）落实采样质控控制、实验室分析质量控制（现场采样、样品保存、全程序空白样品、实验室空白样品、校准曲线控制、精密度控制、准确度控制、原始记录和监测报告的审核）等。地下水质量检测方法使用前应按照GB/T27025-2008中5.4的要求，进行有效确认和验证。 

水质监测采用实验室分析方法需满足对应评价标准的相关要求；水样保存满足《水样  样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）的相关要求。

地下水按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）落实采样质控控制、实验室分析质量控制（现场采样、样品保存、全程序空白样品、实验室空白样品、校准曲线控制、精密度控制、准确度控制、原始记录和监测报告的审核）等。

地表水按照《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）落实采样质控控制、实验室分析质量控制（现场采样、样品保存、全程序空白样品、实验室空白样品、校准曲线控制、精密度控制、准确度控制、原始记录和监测报告的审核）等。
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