监测布点方案

1. 磷石膏属性鉴别

1.1库内采5个磷石膏样品。

1.2检测项目：pH、铜、锌、镉、铅、总铬、六价铬、汞、镍、砷、氟化物、硫酸盐、氨氮、总磷。
1.3检测频次：检测1天，1天1次。

2. 磷石膏成分分析

2.1监测点位：同属性鉴别

2.2监测项目：成分分析。

2.3监测频次：检测1天，1天1次。

2.4监测指标：水分、氟化物、磷、铜、锌、镉、铅、总铬、汞、砷、镍

3. 地表水监测

3.1监测点位

对周边可能有关联地表水调查后，在滴水箐水库、项目周边溪沟、水塘进行采样检测，预计采集地表水3份。
3.2监测项目

pH、氨氮、氟化物、总磷、硫酸盐、镉、汞、砷、铅、铍、铊、COD、铜、锌、六价铬、镍；
3.3监测频次：监测2天，每天1次。

4. 地下水监测

4.1 监测点位

本次项目设计5口水文观测井，分别设在上游1口、两侧2口、下游2口；1口村民饮用水井。

4.2 监测项目

常规因子：浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐；特征因子：氟化物、总磷、硫酸盐、砷、铍、铊、铜、铅、锌、镉、氨氮、六价铬、总汞、镍。

现场检测：电导率、ORP、DO、水温、水位等；井口标高、深度、经纬度等。
4.3 监测频次：监测2天，每天1次。

5. 土壤、农田样品监测

5.1 监测点位

（1）本项目预计在堆场的下风向、地表径流方向布置3个监测点，采集3个表层样。

（2）在堆体上的回填土进行采样分析，根据回填土的回填厚度，采集不少于6个土壤样品，覆盖整个区域。

5.2 监测指标

（1）农田3个土壤表层土壤样品检测指标为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌，以及pH、氟化物。
（2）地块内个土壤样品检测指标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）内的45个污染物项目以及pH、氟化物，共47项污染物。

①重金属类：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍，共7项；

②挥发性有机物类：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯，共27项；

③半挥发性有机物类：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共11项。

④其他：氟化物、pH，共2项。

