盘龙区烟家沟小黑龙泉点饮用水水源保护区划定水质现状监测方案

一、监测指标

盘龙区烟家沟小黑龙泉点饮用水水源地为地下水饮用水水源地，水质现状监测指标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1常规指标37项（总α放射性、总β放射性除外），指标为：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、菌落总数、总大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯，具体见表1所示。同时记录监测点位的经纬度坐标和照片。

表1  地下水饮用水水源地水质现状监测指标

	序号
	检测项目
	单位
	Ⅲ类标准值

	1
	色
	铂钴色度单位
	≤15

	2
	嗅和味
	/
	无

	3
	浑浊度
	NTUa
	≤3

	4
	肉眼可见物
	/
	无

	5
	pH
	无量纲
	6.5～8.5

	6
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	≤450

	7
	溶解性总固体 
	mg/L
	≤1000

	8
	硫酸盐
	mg/L
	≤250

	9
	氯化物 
	mg/L
	≤250

	10
	铁
	mg/L
	≤0.3

	11
	锰 
	mg/L
	≤0.10

	12
	铜
	mg/L
	≤1.00

	13
	锌 
	mg/L
	≤1.00

	14
	铝
	mg/L
	≤0.20

	15
	挥发性酚类（以苯酚计）
	mg/L
	≤0.002

	16
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3

	17
	耗氧量（CODMn法，以O2计）  
	mg/L
	≤3.0

	18
	氨氮（以N计）
	mg/L
	≤0.50

	19
	硫化物 
	mg/L
	≤0.02

	20
	钠
	mg/L
	≤200

	21
	总大肠菌群
	MPNb/100mL或CFUc/100mL
	≤3.0

	22
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100

	23
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤1.00

	24
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤20.0

	25
	氰化物
	mg/L
	≤0.05

	26
	氟化物 
	mg/L
	≤1.0

	27
	碘化物
	mg/L
	≤0.08

	28
	汞
	mg/L
	≤0.001

	29
	砷
	mg/L
	≤0.01

	30
	硒
	mg/L
	≤0.01

	31
	镉
	mg/L
	≤0.005

	32
	六价铬
	mg/L
	≤0.05

	33
	铅
	mg/L
	≤0.01

	34
	三氯甲烷
	μg/L
	≤60

	35
	四氯化碳
	μg/L
	≤2.0

	36
	苯
	μg/L
	≤10.0

	37
	甲苯
	μg/L
	≤700

	备注：

①标准来源《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。
② a NTU为散射浊度单位。

③ b MPN表示最可能数

④ C CFU表示菌落形成单位。


二、监测点位

本次设置1个地下水监测点，监测点位为：小黑龙泉点取水口（出露点集水池内）。

表2  水源地概况
	序号
	水源地名称
	水源地所在地
	水源地类型
	取水口位置（经纬度）
	监测要求

	1
	盘龙区烟家沟小黑龙泉点
	滇源街道烟家沟
	地下水型
	102.926112，25.426357
	取水口（出露点集水池内）1个点

	备注：

（1）监测点位坐标可能存在偏差，请采样时定位以实际为准，并在检测报告中体现监测点位经纬度坐标。
（2）同步拍摄现场定位、采样照片。


三、监测频次
3次/天（每间隔6h取样监测一次），共监测1天。
四、执行标准
地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。
五、质量保证与质量控制
水质监测采用实验室分析方法需满足对应评价标准的相关要求。

地下水按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）落实采样质控控制、实验室分析质量控制（现场采样、样品保存、全程序空白样品、实验室空白样品、校准曲线控制、精密度控制、准确度控制、原始记录和监测报告的审核）等。
同时水样保存满足《水样  样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）的相关要求。
六、检测成果
出具《盘龙区烟家沟小黑龙泉点饮用水水源保护区划定水质现状检测报告》。
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